Műszaki adatlap

2016. június 4. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyezéséhez

1. A kút létesítési engedélyének száma: ……………………………………………………………….

2. A kút helye: 3245 Recsk, ………………………………….utca ………. szám ……….hrsz. EOV koordináta: X=…………………… Y=……………………….. Z=……………………….

3. A kút távolsága:

	utcafronttól: ………..m,   lakóépülettől:………m,
	ásott kúttól:………..m,
	szikkasztótól:………..m

	……….hrsz.-ú telektől: …....m,  ……….hrsz.-ú telektől: …...m, ……….hrsz.-ú telektől: …...m

	4.A kútból naponta maximum …….... m3       vagy
	idényben   …….……….
	-tól……….…….-ig


maximum …..… m3 vizet veszek ki ……………………….……………….…. célú vízigényem kielégítése céljából.

A kút üzemeltetése során szennyvíz …………. keletkezik.

5. A kútfejet ….. m x ….. m alapterületű, …… m mélységű, terepszinttől …… m-re kiálló kútakna veszi körül, a csőkiállás az akna talpától …… m.

6. A víz kitermelése (centrifugál, bővár, kézi) szivattyúval történik, szabadon folyik ki.

A víz ….. m hosszú, ….. mm átmérőjű (acél, műanyag) vezetéken jut el a házi, illetve a locsolást biztosító vízellátó berendezésig, amely …………………………………………… került elhelyezésre.

7. A kút műszaki és hidraulikai adatai:

- talpmélység: …… m
csőperem szintje a terepszinthez képest: ………. m

- csövezés: anyaga (PVC, acél) átmérője ……….. (mm/mm) rakathossz ………….(m-m) - szűrőzött szakasz: mélységköze……….(m-m) átmérője ……….(mm/mm)

kialakítása, típusa …………………………………….

· nyitott szakasz: mélységköze ……….. (m-m) átmérője ………..(mm)

· nyugalmi vízszint (csőperemtől): ……m, üzemi vízszint (csőperemtől): ……. m,

……..
liter/perc termelés mellett

· maximális vízhozam: ……….liter/perc, állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség: ……..liter/perc ……. méteren kifolyó vízmennyiség: …….. liter/perc

8. A kutat ……………..számú vízkútfúrási jogosultsággal rendelkező kútfúró készítette

………. év ………..hónapban.

Recsk, …………………………….

	…………………………………
	…………………………………
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